人工智能实验校建设—教学资源(具身机器人、机器狗、对抗比赛机器人)项目竞争性磋商公告


根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对人工智能实验校建设—教学资源(具身机器人、机器狗、对抗比赛机器人)项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.项目名称：人工智能实验校建设—教学资源(具身机器人、机器狗、对抗比赛机器人)项目
2.项目编号：JSCS26080781-N112
3.预算金额：36.4万元
4.交付期：自合同签订之日起30个工作日内完成项目交付；免费质保期：1年
[bookmark: _GoBack]5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号
6.项目概况：
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量

	1
	机器狗
	材质要求
	铝合⾦+⾼强度⼯程塑料或类似材质
	2

	
	
	站⽴尺⼨（⻓×宽×⾼）
	
≤635mm×360mm×420mm ，点⾜式
	

	
	
	整机重量（含电池）
	≤16kg
	

	
	
	续航时间
	≥1h-2h
	

	
	
	续航⾥程
	≥6km
	

	
	
	⼯作最⼤功率
	≥3500W
	

	
	
	最⼤速度
	≥3.5m/s
	

	
	
	最⼤攀爬楼梯⾼度
	≥16cm
	

	
	
	最⼤爬坡角度
	≥40°
	

	
	
	跳跃起来离地⾼度
	≥35cm
	

	
	
	最⼤关节扭矩
	≥48N·m
	

	
	
	相机FOV
	标配1920x1080像素或优于此指标相机1个， DFOV≥122° ,  HFOV≥111° ,  VFOV≥70°
	

	
	
	标准动作
	站⽴ 、 卧倒、 阻尼、俯仰⾝形、⽔平转⾝
	

	
	
	特技动作
	向前跳、 向上跳、后空翻、双腿站⽴ 、打招呼
	

	
	
	APP
	官⽹提供APP下载链接 ，可提供安卓版本和苹果ios版本；APP具备⼈形机器⼈和四⾜机器⼈管理功能；提供 官⽹链接证明
	

	
	
	功能拓展接⼝
	提供拓展接⼝≥以太⽹⼝ *1、 USB接⼝ *2、 电源接⼝ *2、SBUS接⼝ *1、 UART接⼝ *1
	

	
	
	⼆次开发
	提供SDK开发包 ，标准化接⼝ ，⽀持Issac sim等仿真环境
	

	
	
	配套课程⽀持
	可以⽀持提供课程：理论+实践不少于48课时，配有详细的⽤户使⽤⼿册和软件开发⼿册：含教材、课程⼤纲、
讲义、源代码、PPT、实验指导书、习题库、考核资料、项⽬资料库以及微课等；
1） 理论内容不少于6章 ，实践内容不少于6章 ，应包含四⾜机器⼈开发环境搭建、机器⼈通信机制、机器⼈调试⼯具应⽤、可视化⼯具、传感器应⽤ 、SLAM与导航等。
2） 实训内容不少于20个，与课程内容相对应。
3） 习题库≥300道 ，包含选择、判断、填空等题型。
4）综合项⽬案例≥ 3个；
5） PPT≥48课时，每课时不少于20页。
	

	
	
	质保期
	1年
	

	2
	具身机器人（人形）
	▲身高
	1.25~1.35m
	1

	
	
	▲重量
	<45kg(含电池)
	

	
	
	自由度数量
	总数不少于30个（不含末端执行器）其中头部必须具备1个自由度，腰关节必需具备3个自由度
	

	
	
	关节角度运动空间
	腰部旋转关节活动范围不小于±125°，髋俯仰关节活动范围不小于±140°
	

	
	
	单臂展
	不小于550mm
	

	
	
	行走速度
	最大行走速度不小于1.5m/s
	

	
	
	是否支持换电
	支持，可选配自动充电
	

	
	
	是否支持插头充电
	支持插头直接为整机充电
	

	
	
	续航时间
	0.5m/s连续行走续航不低于2h
	

	
	
	感知传感器
	包含激光、RGBD摄像头、前置RGB摄像头、后置RGB摄像头、触摸传感器
	

	
	
	交互硬件
	必需包含表情屏幕、阵列麦克风、扬声器
	

	
	
	手臂负载
	单臂平举负载不低于1kg
	

	
	
	算力模组
	算力不小于150TOPS
	

	
	
	二次开发开放接口
	能够提供接口协议及二次开发接口包括高层运动接口和底层硬件接口（包括关节速度、位置、力矩等），能够获取传感器信息。
	

	
	
	通信方式
	必需具备4G/5G、wifi、蓝牙
	

	
	
	主要技术优势及特色功能
	自主导航避障；
多模态交互；
	

	
	
	配件
	外置麦克风
	

	
	
	
	专用移位工具
	

	
	
	专业服务
	现场交付部署服务，完成机器人调测和部署，进行日常使用和保养培训，完成客户验收。
	

	
	
	技能软件
	1. 展厅讲解工具链
2. 定位建图
3. 自主导航避障
4.配套软件平台：可数据连接管理可新建32种以上的数据库种类的连接，包括MYSQL、凤凰城、华为云DWS、HBase、甲骨文、teraData、SQLserver等 （需提供软件界面截图）
	

	
	
	保修期
	一年
	

	
	
	配套软件
	配套商务大数据分析与应用平台软件，平台需具备七大行业大数据分析资源包含零售行业、医药行业、互联网行业、地产行业、银行金融、通信行业、化工与金属行业的可视化图形报告，用于教师对学生进行案例讲解，方便学生掌握不同行业数据分析之间的差异性、分析方法等知识。
平台需提供60种以上的大数据分析模型包含垂直折线图、组合对比图、漏斗图、热力图、流向地图、对比柱状图、玫瑰图等，用于学生掌握大数据分析的基础性模型的专业知识，可以使学生对于大数据分析的多维度应用。

	

	3
	对抗比赛机器人
	一、金属积木机器人专业套装2套，以下参数为1套
1、控制器：时钟频率 240Mhz，1M flash，224K RAM，可存储 6 条程序；0.96英寸彩色显示屏；3个按键；提供 6 路 RJ11 传感器接口，提供 2 路智能舵机接口，提供 6 路编码电机驱动口， 提供3路 AI扩展与7路PWM扩展口；两种工作模式，一种 U 盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、蜂鸣器。
2、传感器：集成五灰度（其工作电压 5V，5 路灰度传感器， 可实现巡线等功能） 1 个， 四合一按键开关（工作电压 5V，可单击使用，也可组合使用）1个，陀螺仪（工作电压 5V， 三轴加速度，三轴陀螺仪）1个。
3、执行器：25GA 塑壳闭环电机（工作电压 4V-16V，空载转速：9V /400±10 rpm， 负载力矩 1kg*cm，具有过电流保护功能）5 个；
360 闭环电机（工作电压 4V-16V， 空载转速：9V /400±10rpm， 负载力矩 2kg*cm，具有过电流保护功能）1个；
智能舵机（最大扭矩 20kgf.cm，串行总线控制方式， 可与梁、销、轴等快速搭建） 1 个；
4、结构件： 使用高强度 3mm 铝板冲压成型，CNC 精密加工。 铝合金材质，阳极氧化着色。金属结构件设计比例基于标准的10 毫米。结构件数量不少于 650 个,其中金属结构件不少于 80 个， 塑料结构件不少于170 个， 螺丝不少于380 个。
5、能源： 专用锂电池 1 个， 11.1v2200mAh， 最大放电电流为 6.5A， 自带保护电路。2S/3S 平衡充（B5）一个。
6、软件：支持模块编程、标准 C 语言编程、Python 编程等编程方式。基于全新QT平台开发，可适用于 Windows 操作系统，同时可以多线程编程。模块可自动生成 C 语言，C 语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函  数全开放。Python 是一款被广泛应用于 AI、数据分析等前  沿领域的编程语言，已取代 VB 成为信息技术教育和等级考  试的新标准。在 WOBOT 软件中，孩子可以直接使用 Python   语言编写程序， 也可以将编写好的模块程序一键切换为
Python 代码，进阶学习专业编程。
二、金属积木机器人竞赛基础套装2套，以下参数为1套
1、控制器：芯片为32位处理器，控制器为集成式控制器， 0.96 英寸彩色显示屏，内置执行器有：3 路指示灯、1个蜂鸣器。内置传感器有：光敏传感器、红外接收发射模块、超声传感器、麦克风、集成五灰度传感器。内置 4.2v，2000mAh 锂电池，内置蓝牙。控制器上有3个按键，控制开关机、运行程序、查看传感器、操控执行器。控制器上有 2 路闭环电机接口、4 路输入输出接口、2 路数字舵机接口。
2、遥控手柄（蓝牙版）1个： 2个4方向遥杆， 1个开关机键，1个蓝牙配对键，5个功能按键。
3、外置执行器：2 个闭环电机（工作电压 5V，空载转速 210 ±10 rpm）。
4、外置传感器： 集成五灰度传感器（其工作电压 5V，5 路灰度传感器，可实现巡线等功能）1个：超声传感器（其工作电压 5V）1个。
5、结构件：使用高强度 3mm 铝板冲压成型，CNC 精密加工。铝合金材质，阳极氧化着色。金属结构件设计比例基于标准的 10 毫米。一体化金属移动底盘。结构件数量不少于 40 个, 其中金属结构件不少于 10 个，塑料结构件不少于 10 个，螺丝不少于 20 个。
三、“弹无虚发”专业赛场地套装一套
1、该套装包含活动场地道具一套。可搭建 32cm 平台2个，15cm 平台2个，50cm平台 1个。沙包30个。固定场地任务模型专用布基胶带。
2、包含活动专用场地纸 1 张（尺寸4米*3.6米）

以上对抗比赛机器人保修期均为一年。
	



（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）
二、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：
（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。
（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。
（5）本项目不接受联合体报名。
三、磋商文件的获取
获取时间：2026 年9月17 日09时00分到2026 年9月22日16时00分
获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）
（1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080781-N112 标书费”）。
（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼
报名时需提交：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080781-N112 标书费”）。
注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。
四、磋商响应截止时间和磋商时间
1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 9月 28日 13:30（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
2.磋商时间：2026 年 9月 28 日 13:30（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1.磋商响应文件递交地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
2.磋商地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
3.磋商所需携带其他材料：
法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；
委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。
六、发布公告的媒介
以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。
七、联系方式
采购人：上海市工商外国语学校
地  址：上海市徐汇区百色支路35号　　　　　　
联系人：冷老师
电  话：021-64763038-5038   　　　　　　

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼　　　　　　　　　　　　
联系人：倪天豪
电  话：021-53087656-122　　　　　　　　　　　　
电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com
