育人文化中心（校史馆）AI 项目竞争性磋商公告


根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对育人文化中心（校史馆）AI 项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.项目名称：育人文化中心（校史馆）AI 项目
2.项目编号：JSCS26090862-N120
3.预算金额：28.6万元
4.服务期限：合同签订并进场实施之日起至2026年11月31日止（含供货安装、软件部署、内容制作、调试培训及维保支持，并按学校要求持续调整），免费质保期：自验收合格之日起至2027年12月31日为止。
5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号
6.项目概况：
1.1 提供人工智能人机交互展示与内容管理软件服务，为下述2套设备（服务内容1.2、1.3）统一配套：完成软件部署、校史数字内容设计制作；具备多媒体内容播放、触摸 / 语音人工智能人机交互、数字人（虚拟讲解员）讲解、智能问答、内容自助更新、后台统一管理、多设备联动功能，预留与校史馆整体展陈系统对接接口；支持图片、视频、网页等常用格式，学校可自助完成内容更新。本采购需求硬件设备包含在内，由中标供应商提供。
（1）软件架构：采用 B/S 或 C/S 架构，支持本地服务器／工控机部署，兼容 Windows 及主流国产操作系统；可统一管理 1.2、1.3 两套终端设备，并具备扩展能力。
（2）内容播放：支持 MP4、JPG、GIF、PNG、HTML/H5 等常用格式（不少于 5 种），支持 1080P 视频流畅播放。
（3）触摸交互：支持多点触控（不少于 10 点），触控响应时间不大于 200 ms。
（4）语音交互：支持普通话语音识别，安静环境识别率不低于 95%，唤醒响应时间不大于 1 s；支持语音合成播报，问答库可自定义、不少于 200 条。
（5）内容管理：提供可视化后台，支持内容自助上传更新与多设备联动控制，预留与校史馆整体展陈系统的标准对接接口。
1.2 提供移动式透明显示互动装置（含移动轨道及运输安装）1 套：包含透明高清显示终端与可控移动轨道，屏体可沿设定行程平稳移动、定点停留并与展示画面联动；支持多媒体内容播放与自动感应互动，设备运行安静、安全、定位准确，完成供货、运输、现场安装、综合布线、单机调试。 
（1）透明显示终端：OLED 透明一体机，屏体尺寸 50～60 英寸（以 55 英寸为基准）；物理分辨率不低于 1920×1080；透光率不低于 40%；亮度 150～400 cd/m²；对比度不低于 100000∶1；可视角度不小于 176°；刷新率不低于 60 Hz；面板寿命不低于 30000 小时。
（2）移动轨道：轨道有效行程不小于 3 m（可按现场定制），水平布置，采用双轴心负重导轨，屏体可沿轨道平稳移动并在设定点位定点停留。
（3）驱动系统：采用绝对值伺服电机，电机功率不小于 400 W，过载能力不低于 3 倍；经精密减速机及齿轮齿条／直线模组传动，水平推力不小于 300 kg；运行定位精度不大于 0.1 mm，重复定位精度不大于 0.05 mm。
（4）供电与控制：采用静音滑触线或拖链供电；控制接口支持 RS485/Modbus 或以太网通信，运动控制与媒体播放联动，支持软件虚拟点位设置。
（5）安全与静音：具备防撞、限位、急停、过载保护功能，传动与整机运行噪音不大于 56 dB。
1.3 提供透明全息文博展示柜 1 套：实现透明显示与展柜一体化，柜内支持陈列实物展品，实现数字影像与实物虚实结合呈现；成像清晰、可视角度大，满足多人同时参观使用；完成供货、运输、现场安装、综合布线、单机调试。 
（1）透明显示：采用原装 OLED 透明面板，屏体尺寸 50～60 英寸（以 55 英寸为基准）；物理分辨率不低于 1920×1080；透光率不低于 43%；亮度 200～600 cd/m²；对比度不低于 100000∶1；可视角度不小于 176°；刷新率不低于 60 Hz；面板寿命不低于 30000 小时。
（2）触摸功能：支持电容触摸，触控点数不少于 10 点。
（3）主机配置：CPU 不低于 Intel i5（第6代）同等级，内存 8～16 GB，存储不小于 128 GB SSD。
（4）展柜一体化：显示与展柜一体化，柜内可陈列实物、数字影像与实物虚实结合，可视范围满足不少于 5 人同时参观。
（5）供电与联动：支持 AC 100～240 V、50/60 Hz 宽幅供电，提供网络/USB/串口，与服务内容 1.1 软件统一联动、统一管理。
1.4 完成软硬件整体联调、试运行工作；开展操作人员使用培训；设备外观、点位、线路与校史馆空间设计、展陈风格、强弱电界面协调匹配，完成校史馆整体展陈控制接口预留及对接工作。 
1.5 服从校史馆建设总体进度与现场管理，配合设计、施工、监理等单位协同作业，按照学校要求持续对软硬件、数字内容进行调整优化；自验收合格之日起至 2027 年 12月 31 日提供免费维保、故障响应、软件维护、内容更新支持服务。
2、交付成果
2.1 完成移动式透明显示互动装置整套硬件设备供货、安装、布线、调试，设备正常稳定运行。 
2.2 完成透明全息文博展示柜整套硬件设备供货、安装、布线、调试，设备正常稳定运行。 
2.3 完成人工智能人机交互展示与内容管理软件部署，交付完成设计制作的校史数字内容，系统实现触摸、语音交互、数字人讲解、智能问答、后台管理、多设备联动，完成对外对接接口预留。 
2.4 提交项目全套调试文档、操作使用手册，完成学校相关人员操作培训；项目整体通过最终验收，交付完整项目资料。
（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）
二、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：
（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。
（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。
（5）本项目不接受联合体报名。
三、磋商文件的获取
获取时间：2026 年10月10日09时00分到2026 年10月16日16时00分
获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）
（1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26090862-N120 标书费”）。
（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼
报名时需提交：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26090862-N120 标书费”）。
注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。
四、磋商响应截止时间和磋商时间
1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 10月21日 13:30（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
2.磋商时间：2026年 10月 21 日 13:30（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1.磋商响应文件递交地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
[bookmark: _GoBack]2.磋商地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
3.磋商所需携带其他材料：
法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；
委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。
六、发布公告的媒介
以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。
七、联系方式
采购人：上海市工商外国语学校
地  址：上海市徐汇区百色支路35号　　　　　　
联系人：施老师
电  话：021-64763038-6207   　　　　　　

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼　　　　　　　　　　　　
联系人：倪天豪
电  话：021-53087656-122　　　　　　　　　　　　
电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com
