[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK10]徐汇校区电梯维修项目采购需求
一、项目名称
徐汇校区电梯维修
二、项目预算
9.5万元人民币（大写：玖万伍仟元整）
三、供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；须系我国境内设立的法人或非法人组织;
2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；
2.1具备由应具有上海市市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证，且许可项目含电梯安装(含修理)，许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)；
3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；两年内未受到过主管部门的行政处罚或通报批评;
4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。
6、本项目不允许转包，本项目不接受联合体投标。
注:具有控股和管理关系的上级公司和下级公司参与同一标段时，不接受下级投标人报名。法人依法设立的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加招响应活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。
四、服务要求
1、服务内容、要求、质量
1.1 服务内容
1.1.1电梯维修磨损部件更换明细
	序号
	维修项目
	计算
单位
	数量

	
	
	
	

	一
	16幢同华楼2部餐梯维修
	
	

	1 
	油杯更换
	只
	8 

	2 
	门锁钩装置更换
	套
	6 

	3 
	滑块更换
	块
	48 

	4 
	厅门锁更换
	只
	4 

	5 
	限位开关更换
	只
	16 

	6 
	导靴更换
	只
	16 

	7 
	按钮更换
	只
	8 

	8 
	显示板更换
	块
	2 

	9 
	厅、轿门修复
	套
	6 

	二
	17幢明华楼2部客梯维修
	
	

	1 
	油封
	只
	2

	2 
	门锁付触点更换
	只
	18 

	3 
	1370开关更换
	只
	12 

	4 
	轿厢导靴更换
	只
	8 

	5 
	对重导靴更换
	只
	8 

	6 
	滑块更换
	只
	80 

	7 
	轿顶检修开关更换
	只
	2 

	8 
	底坑三联木更换
	只
	2 

	三
	15幢光华楼2部客梯维修
	
	

	1
	1号电梯曳引钢丝绳更换95米*6根*1台
	米
	570

	2
	2号电梯曳引钢丝绳更换105米*6根*1台
	米
	630

	3
	曳引轮更换
	台
	2


2、交付成果
2.1 根据《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2025完成电梯维修磨损部件更换明细内16幢同华楼2部餐梯、17幢明华楼2部客梯、15幢光华楼2部客梯部分零部件更换以及电梯调试工作。
3、检测依据
3.1国家和本市有关法律法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。
如有新增、更新、废止，以现行国家和本市有关法律法规的规定以及工程建设强制性条文和标准等为准，以下仅作为参考：
1）《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号2013年6月29日；
2）《特种设备安全监察条例》2009年修订版；
3）《上海市电梯安全管理办法》上海市人民政府令第76号2023年1月19日；
4）《市场监管总局关于调整<电梯施工类别划分表>的通知》-国市监特设函〔2019〕64号；
5）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2025；
6）《电梯主要部件报废技术条件》GB/T 31821-2015；
五、其它要求
1、服务期限及地点
[bookmark: _GoBack]服务期限：自合同签订之日起14日历天内完成；
服务地点：徐汇区百色支路35号(此为营业执照地址，产证地址：平福路66号，两者实际为同一地址)上海市工商外国语学校徐汇校区16幢同华楼2部餐梯，17幢明华楼2部客梯，15幢光华楼2部客梯电梯详细信息如下：
	楼栋
	使用登记证编号
	设备代码
	设备品种
	额定载荷重量(kg)
	额定速度(m/s)
	最近一次电梯定期检验日期
	检验报告编号

	16幢同华楼
	梯沪XH9250
	34003101042008080012
	杂物电梯
	200
	0.40 
	2026/5/26
	TNSH722026012718

	
	梯沪XH9254
	34003101042008080016
	杂物电梯
	200
	0.40 
	2026/5/26
	TNSH722026012719

	17幢明华楼
	梯沪XH5365
	31103101042006080726
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.75 
	2026/5/26
	TNSH722026012722

	
	梯沪XH5366
	31103101042006080727
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.75 
	2026/5/26
	TNSH722026012721

	15幢光华楼
	梯沪XH9248
	31103101042008080007
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	2026/5/26
	TNSH722026012726

	
	梯沪XH9255
	31103101042008080017
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	2026/5/26
	TNSH722026012728


2、付款方式
自合同签订后10个工作日内，支付合同总价的 50%；项目完成验收后10个工作日内，支付至合同总价的100%。
3、验收要求
根据服务内容完成验收。
4、质保期：验收合格后提供1年免费质保。
六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。
3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。
4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。
5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。
6、报价货币，均应以人民币元报价。

[bookmark: OLE_LINK7]附件1
响应承诺书
上海市工商外国语学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：
1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
1. 我方的报价为（大写）：         （元） 
1. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
1. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
1. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
1. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
1. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
1. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位法定代表人（签字或盖章）：
响应单位委托代理人签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：



附件2

报价单
致：上海市工商外国语学校：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容
（服务内容自拟）




报价单位（公章）：                                                   
委托代理人（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日



附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。




承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）




附件5
资格证明文件
1. 企业营业执照（复印件）
1. 其他资格证明文件
	……

注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

[bookmark: OLE_LINK3]近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）


	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日


附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，



报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
附件8
比选评标方法
根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。
	一级指标
	二级指标
	分值
	评分细则

	一、价格部分（20分）​
	投标报价
	20
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按公式计算：
报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
（注：报价超过预算9.5万元为无效标）

	二、技术部分（60分）​
	1.项目负责人资质
	10
	①项目负责人具有机电类高级工程师及以上职称的，得5分；具有机电类中级工程师职称的，得3分；
②项目负责人具有5年以上电梯维保或维修工作经历的，得5分；3-5年的，得3分；不足3年的，得1分。
（须提供职称证书复印件、工作履历证明及投标截止日前三个月社保缴纳证明）

	
	2.项目团队配置
	10
	①每配备1名持证电梯修理作业人员（T证）得1分，最高得5分；
②配备人员中持有电梯检验员及以上资格的，每1名加1分，最高加3分；
③团队人员均具有3年以上电梯维修经验的，得2分。
（须提供作业人员证书复印件、社保缴纳证明，人员不重复计分）

	
	3.维修方案与技术措施
	18
	①维修方案完整、合理，包含详细的施工组织设计、进度计划、安全措施，得6-8分；方案基本完整，得3-5分；方案简单或存在明显缺陷，得0-2分；
②更换部件选用原厂或同等品质品牌，并提供详细部件清单及技术参数说明，得4-5分；部件品牌及参数说明一般，得2-3分；
③针对学校教学环境特点，制定专项安全防护方案（如施工区域隔离、教学时段噪音控制、学生安全防护措施等），得4-5分；方案一般，得2-3分；未提供，不得分。

	
	4.质量保证措施
	8
	①具有完善的施工质量控制流程和验收标准，得3-4分；一般，得1-2分；
②更换部件承诺质保期在招标文件要求基础上每延长半年加1分，最高加4分。
（须提供质保承诺函）

	
	5.应急服务方案
	6
	①制定详细的应急响应预案，包含故障分级响应机制、人员调配方案，得2-3分；一般，得1分；
②承诺施工期间及质保期内提供24小时应急服务热线，得1分；
③承诺质保期内每月至少进行一次电梯运行状态巡检，得2分；每季度至少一次，得1分。

	
	6.安全文明施工措施
	8
	①制定完善的安全生产责任制度及操作规程，得2分；
②施工人员均持有有效安全培训合格证明，得2分；
③针对校园环境制定文明施工措施（含施工围挡设置、材料堆放管理、施工时间安排等），得2分；
④购买足额施工安全责任保险的，得2分。
（须提供相关证明材料）

	三、商务部分（20分）​
	1.资质符合性
	6
	①获得GB/T19001-2016质量管理体系认证证书，且认证范围为:资质范围内电梯的安装(含修理)。
② GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围为:资质范围内电梯的安装(含修理)。
每提供1份证书得3分，共6分；

	
	2.同类项目业绩
	10
	近三年（2023年8月1日至今）电梯维修项目业绩（需提供合同复印件，含合同首页、项目内容、签字盖章页）：
每提供1份合同金额≥3万元的业绩得2分，最高6分；
（注：业绩需真实有效，伪造合同无效）

	
	3.本地化服务能力
	4
	①投标人在上海市设有固定经营场所或服务网点的，得2分；
②承诺在质保期内接到故障报修后30分钟内到达现场的，得2分。
（须提供房产证明或租赁合同复印件，以及服务承诺函）

	合计
	100分

	注：评分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。



