云实训教学设备项目竞争性磋商公告


根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对云实训教学设备项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.项目名称：云实训教学设备项目
2.项目编号：JSCS26080713-N106
3.预算金额：50万元
4.交货期：自合同签订之日起30个工作日，2026年10月31日前完成校内部署；免费质保期：1年。
5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号
6.项目概况：
1、服务内容、要求、质量: 
供应商需完成虚拟仿真实训管理设备、虚拟仿真实训计算设备和GPU计算设备的安装调试与培训工作。
	序号
	货品名称
	技术参数
	单位
	数量
	质保期

	1
	虚拟仿真实训管理设备
	一、硬件配置及性能指标
1、专用虚拟化平台，固化业务背板，固化万兆网络接口≥2个，外接USB口≥2个；
2、系统及数据采用纯SSD硬盘架构。SSD系统盘容量配置不低于240G，SSD数据盘容量配置不低于1T*3，DDR4内存不低于832G；
3、采用双颗CPU，单颗CPU内核不少于20核，主频不低于2.2GHz
二、系统管理模块
1、系统采用B/S架构设计，支持多种浏览器包括不限于Chrome、Firefox、360；
2、管理端提供完整的系统级管理功能，支持多维度的数据统计和监控；
3、▲管理员可通过直观的仪表盘界面实时查看系统运行状态、用户活跃度、资源使用情况等关键指标，包括CPU使用率，内存使用率，网络流量，磁盘IO；请提供产品功能对应截图并说明；
4、系统提供详细的操作日志记录，确保所有管理操作的可追溯性。
5、▲支持平台内部功能快速操作，包括添加课程，添加虚拟机，添加用户，添加班级，分配存储空间；请提供产品功能对应截图并说明；
三、虚拟机管理模块
1、提供全生命周期的虚拟机管理功能，支持虚拟机的创建、启动、停止、重启、删除等基础操作；
2、集成Proxmox VE 平台，支持虚拟机模板管理、快照功能、克隆操作，实现虚拟机的快速部署和环境恢复；
3、支持管理员对平台所有虚拟机进行批量启动，批量删除，批量停止，批量重启功能；
4、支持虚拟机性能监控，包括CPU使用率，内存使用率，创建时间，运行时间；
四、课程管理模块
1、▲支持管理所有课程，包括创建课程，批量创建，下载模板，批量删除，批量导出；请提供产品功能对应截图并说明；
2、支持展示课程真实情况，包括总课程数，注册学生数，进行中课程，作业总数；
3、▲支持课程编辑、查看功能，包括课程信息，授课教师，网段，状态，学生总数，虚拟机总数，作业总数，开始时间，结束时间，创建时间；请提供产品功能对应截图并说明；
4、▲支持课程学生分配管理，虚拟机分配管理，网段设置和课程数据导出；请提供产品功能对应截图并说明；
五、班级管理模块
1、支持管理所有班级，包括创建班级，批量创建，下载模板，批量删除，批量导出；
2、支持展示班级真实情况，包括总班级数，总学生数，平均每班人数，未分班学生；
3、支持班级编辑、查看功能，包括班级名称，院系，年级，学生数量，创建时间描述；
4、支持班级学生分配管理，导出班级名单；
六、用户管理模块
1、支持多角色用户管理体系，包括管理员、教师、学生三级权限控制；
2、管理员可批量导入用户信息，支持Excel格式批量操作，提供用户信息的增删改查功能；
3、系统支持用户状态管理，包括账户激活、禁用、密码重置等操作，确保账户安全性；
七、云盘管理模块
1、▲提供集中式的存储空间管理功能，管理员可统一分配和管理用户存储配额；请提供产品功能对应截图并说明；
2、支持存储使用情况统计，包括用户存储占用、文件类型分布、存储增长趋势等数据
3、提供存储空间回收和清理功能，确保存储资源的有效利用。支持文件安全扫描和内容审核功能
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	2
	虚拟仿真实训计算设备
	一、硬件配置及性能指标
1、专用虚拟化平台，固化业务背板，固化万兆网络接口≥2个，外接USB口≥2个；
2、系统及数据采用纯SSD硬盘架构。SSD系统盘容量配置不低于240G，SSD数据盘容量配置不低于1T*3，DDR4内存不低于832G；
3、采用双颗CPU，单颗CPU内核不少于20核，主频不低于2.2GHz
二、教师端课程管理模块
1、教师可查看和管理自己负责的课程，包括课程基本信息、教学进度等；
2、支持课程资料的上传和管理，包括课件、视频、文档等多种格式；
三、教师端作业管理模块
1、提供完整的作业生命周期管理，教师可创建各种类型的作业任务，包括文档作业、编程作业、报告作业等；
▲2、支持作业提交时间控制和延期管理，提供作业提交状态统计和催交功能；请提供产品功能对应截图并说明；
3、支持作业在线批改功能，包括评分、评语添加、批改痕迹保留；
四、教师端测验考试模块
1、集成测验功能，支持多种题型的在线测验创建，包括单选题、多选题、填空题、问答题等；
2、提供题库管理功能，教师可建立题库，支持题目批量导入导出；
3、支持手动组卷，提供试卷预览和难度分析功能；
五、教师端成绩管理模块
1、提供成绩管理功能，支持测验成绩、期末成绩的录入和计算；
2、支持多种成绩评定方式，包括百分制等，支持权重设置；
▲3、提供成绩统计分析功能，包括平均分、及格率、成绩分布等数据；请提供产品功能对应截图并说明；
4、支持成绩导出功能，可生成Excel格式的成绩单；
六、教师端虚拟机环境管理
1、教师可为课程配置专用的虚拟机环境，支持虚拟机模板的选择和定制；
▲2、提供虚拟机快照管理功能，可为学生创建标准化的实训环境；请提供产品功能对应截图并说明；
3、支持虚拟机使用情况监控，包括启动时间、使用时长、资源占用等数据；
4、提供虚拟机远程控制功能，教师可协助学生解决技术问题；
▲5、支持教师对学生虚拟机一键开关虚拟机和一键开关互联网权限；请提供产品功能对应截图并说明；
6、支持课程资料下载功能，学生可获取教师发布的教学资源，支持在线预览； 
七、学生端作业提交模块
1、提供便捷的作业提交界面，支持多种文件格式的作业上传，单文件大小支持不少于500MB；
2、学生可查看作业要求、提交截止时间、评分标准等信息，支持倒计时提醒；
3、支持作业草稿保存功能，学生可多次编辑和完善作业内容；
4、提供作业提交历史记录，学生可查看历史提交情况和教师反馈评语；
八、学生端在线测验模块
1、学生可参与教师发布的各类在线测验和考试，系统提供答题界面；
2、支持试题自动保存功能，防止答题过程中的意外丢失，提供答题进度显示；
3、提供答题时间提醒和自动提交功能，确保测验的公平性；
4、学生可查看测验结果和错题解析，支持成绩分析和学习建议；
十、学生端虚拟机实训模块
1、学生可访问为课程配置的专用虚拟环境，进行实践操作和技能训练；
2、支持虚拟机远程桌面访问，提供流畅的操作体验，支持文件传输功能；
3、学生可管理个人虚拟机快照，保存实训成果和恢复环境状态；
4、▲根据课程需求，内置 Windows 7—11、Windows Server 2008—2025、CentOS、Kali Linux、华为欧拉、统信 UOS Desktop、银河麒麟（Kylin OS Desktop / 麒麟 V10）等十余种操作系统；请提供产品功能对应截图并说明；
5、教学拓扑环境不得低于三种模式，从而具备教学场景多样性需求；其中第一种模式为纯Windows/Linux操作系统拓扑结构、第二种模式为Linux+Windows操作系统组合拓扑结构、第三种模式为windows server +Linux+Windows操作系统组合拓扑结构；
十一、学生端成绩查询模块
1、学生可实时查看各类成绩信息，包括作业成绩、测验成绩、期末成绩等；
2、提供成绩详细分析，包括得分分布、错题统计等信息；
十二、云盘模块
1、为教师提供专用的云盘空间且不少于500MB；
2、支持文件在线预览功能，支持常见格式包括PDF、Office文档、图片、视频等；
3、提供文件搜索功能，快速定位所需文件，支持按文件名、类型、时间搜索；
十三、学生端实训资源模块
1、学生可查看教师发布的实训资源，包括实验指导、实验附件、实验数据及相关学习资料；
2、支持实训资源在线预览、下载及与实验环境联动使用；
3、支持学生基于实训资源直接进入对应实验环境开展实验操作；
4、支持展示实验要求、实验步骤、注意事项及资源更新时间；
5、支持学生在实验过程中调用相关资源，提升自主学习与实践操作效率。
十四、教师端实训资源模块
1、支持教师根据课程需要自行上传实训资源，包括实验指导书、数据文件、脚本文件、镜像文件、课件视频等；
2、支持教师对实训资源进行分类、编辑、删除、版本更新和发布管理； 
3、支持将实训资源与指定课程、实验项目进行关联，便于按课分发；
4、支持实训资源在线预览、下载及使用情况查看；
▲5、支持教师设置资源可见范围，面向指定班级或学生开放。请提供产品功能对应截图并说明；
	台
	1
	1年

	3
	GPU计算设备
	一、硬件配置及性能指标
1、设备尺寸采用450MM*445MM*178MM，支持4个PCle4.0x16插槽，通信速度可达32GB/s；
2、要求采用不低于四颗GPU，单颗GPU显存容量48G，显存带宽672GB/S；
二、GPU管理模块
▲1、采用先进的vGPU技术，支持单块物理GPU向多个虚拟机的分时复用，支持NVIDIA Tesla、Quadro系列和AMD FirePro系列；请提供产品功能对应截图并说明；
▲2、深度集成Proxmox VE平台，支持GPU直通和SR-IOV技术，实现GPU资源的完全隔离和性能保证；请提供产品功能对应截图并说明；
3、提供直观的GPU资源管理界面，支持vGPU实例的创建、删除、配置调整，支持按计算能力、显存容量等维度进行资源划分；
4、实现基于角色的GPU资源访问控制，提供资源配额与时间管理；
5、为人工智能教学和数字媒体专业提供专用GPU计算环境，支持深度学习实验和3D渲染应用；
6、支持科学计算应用，兼容MATLAB、Ansys等软件的GPU加速，提供分布式计算和批量作业调度；
7、集成GPU智能调度算法，支持优先级调度、负载均衡，提供任务队列管理和资源预约功能；
▲8、提供实时GPU性能监控，包括GPU利用率、显存使用率、温度、功耗等关键指标，支持历史数据分析和异常告警；请提供产品功能对应截图并说明；
9、支持GPU集群扩展管理，提供数据加密传输、备份恢复功能，具备标准API接口支持第三方系统集成；
三、技术要求
1、系统采用B/S架构设计，支持多种浏览器包括不限于Chrome、Firefox、Edge、Safari；
2、支持响应式布局设计，适配不同PC端；
3、提供详细的操作日志记录，确保系统操作的可追溯性；
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（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）
二、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：
（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。
（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。
（5）本项目不接受联合体报名。
三、磋商文件的获取
获取时间：2026 年8月13 日09时00分到2026 年8月19日16时00分
获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）
（1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080713-N106 标书费”）。
（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼
报名时需提交：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080713-N106 标书费”）。
注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。
四、磋商响应截止时间和磋商时间
1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 8月25日 14:15（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
[bookmark: _GoBack]2.磋商时间：2026年 8月25 日 14:15（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1.磋商响应文件递交地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼健生招标会议室。
2.磋商地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼健生招标会议室。
3.磋商所需携带其他材料：
法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；
委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。
六、发布公告的媒介
以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。
七、联系方式
采购人：上海市工商外国语学校
地  址：上海市徐汇区百色支路35号　　　　　　
联系人：施老师
电  话：021-64763038-6207   　　　　　　

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼　　　　　　　　　　　　
联系人：倪天豪
电  话：021-53087656-122　　　　　　　　　　　　
电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com
